import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(22, GPIO.OUT)

GPIO.output(22, False)

print ("\nLED - OFF\n")

GPIO.cleanup()