import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(22, GPIO.OUT)

GPIO.output(22, True)

print ("\nLED - ON\n")